准备工作：
一台安装有AB软件的电脑，
一台AB PLC  MicroLongix 1000,
一条电缆为1747-UIC
一条电缆为1761-CBL-PM02

1,请将1747-UIC电缆上的拔码开关打到RS232（DH485）位置(如图所示）

2，请将1746-CBL-PM02电缆9针母头接在1747-UIC电缆9针公头上，在把1747-CBL-PM02的圆头接在AB  PLC上。（如图片所示）

3，安装好1747-UIC电缆驱动，电缆会在设备管理器里生成端口，这里不描述驱动安装说明。（这里以COM4为例）

4，打开AB通信软件，设好端口及通信协义即可通信。

5，把PLC程式序上载至电脑。