IDS_DEAD "null"
1705  "画面截图"
1691  "全开"
1648  "剩余磁盘容量："
1631  "调用预置位"
1611  "隐私屏蔽"
1512  "名字必须以字符起头！"
1365  "启用自适应PCI带宽分配(SABA)"
1347  "全部停止录像"
528  "抓    拍"
514  "目标保持静止的最长时间"
500  "保存"
496  "启动时间："
489  "中"
474  "退出监控系统"
472  "回放"
436  "星期四"
427  "物体离开"
394  "相机基本信息"
377  "用户名："
364  "慢速播放"
362  "播放"
352  "加载皮肤文件失败！"
304  "基本设置"
1708  "退出软件"
1706  "进入回放界面"
1685  "删除用户"
1676  "录像类型"
1643  "操作系统："
1629  "预置位名称"
1604  "使用默认值"
1593  "抓拍图片存储位置"
1506  "更改用户名和密码"
1433  "波特率："
1405  "预设结束时间小于当前时间，请重新设置！"
1386  "取    消"
527  "停止录像"
526  "开始录像"
459  "当硬盘剩余空间小于此数值时则报警"
456  "路"
453  "画面循环间隔"
434  "星期一"
433  "星期天"
421  "视频丢失"
418  "激活视频报警录像"
412  "亮度"
393  "相机描述："
388  "录像备份对话框"
IDS_BakupDlg_Text2  "录像备份对话框"
350  "锦铭视讯集中视频监控系统"
349  "开始搜索网络摄像机"
329  "网络摄像机"
316  "总大小"
312  "网络设置"
1681  "选择所有"
1649  "系统设置："
1642  "删除远程"
1632  "前进"
1601  "互联网"
1582  "没有设备"
1581  "删除"
1570  "设备类型："
1538  "六画面"
1524  "DVR 视频服务器设置"
1518  "设备类型：%s\r\nIP地址： %s"
1503  "用户"
1404  "预设结束日期小于当前日期，请重新设置！"
1400  "该相机名已被使用，请使用其他的名字"
1394  "create socket failed!"
1366  "启用消隔行锯齿(SDI)"
1360  "停止智能视频分析"
1352  "Net_DVR系统启动时自动打开该设备"
1345  "全部关闭"
1344  "全部打开"
IDS_IVSConfig_Two  "全部打开"
501  "规则设置"
445  "Direct 3D"
419  "所有事件"
411  "视频颜色设置"
403  "视频压缩方式："
391  "连接方式："
373  "回    放"
330  "本地DVR"
326  "开始录像"
314  "存储设置"
1711  "用户描述"
1707  "进入配置界面"
1615  "提供远程视频"
1607  "端口号："
1605  "更改端口号："
1603  "慢进"
1590  "该对象没有可配置选项"
1583  "远程设备没有启动"
1545  "增加"
1432  "Com口："
1431  "云台协议："
518  "更改服务器地址："
517  "启用动态IP"
499  "使用默认值"
486  "启用移动侦测"
484  "用户设置"
450  "报警时显示动画"
428  "信号恢复"
423  "低见度"
379  "确定"
360  "删除设备"
344  "设备状态"
337  "上一页"
1729  "按计划表录像"
IDS_LOGON  "按计划表录像"
1680  "应用到所有设备"
1678  "移动侦测录像"
1644  "CPU："
1626  "添加"
1617  "关联"
1594  "浏览"
1575  "连接设备"
1552  "系统已被锁定，请输入登录密码以解锁！"
1537  "四画面"
1516  "请输入待注册域名！"
1410  "不能删除此项"
1403  "预设开始时间小于当前时间，请重新设置！"
1398  "不能以本机作为IP地址"
1397  "create surface failed"
1392  "报警录像"
1388  "帮    助"
1359  "开始智能视频分析"
IDS_IVSConfig_Alarm  "开始智能视频分析"
504  "物体尺寸"
461  "当硬盘空间不足时"
417  "所有同类设备都按此设置"
387  "退出"
331  "本地设备"
325  "抓    拍"
308  "云台设置"
1719  "同此设置"
IDS_LOG  "同此设置"
1702  "添加新用户"
1686  "预览"
1677  "连续录像"
1646  "剩余内存："
1623  "调用"
1620  "设置云台预置位："
1612  "激活隐私屏蔽"
1609  "域名："
1606  "IP地址："
1576  "您没有该操作权限，是否更换用户？"
1574  "记住密码"
1558  "探头号"
1544  "二十五画面"
1402  "预设开始日期小于当前日期，请重新设置！"
1393  "实    时"
IDS_IVSConfig_Static  "实    时"
493  "侦测到有物体移动时至少录像的秒数："
490  "低"
487  "定时启动移动侦测："
479  "确认密码："
478  "描述："
469  "硬盘容量"
443  "定时录像"
441  "开    始"
400  "帧率："
342  "网络地址"
1703  "删除用户"
1689  "云台控制"
1687  "录像"
1645  "内存容量："
1639  "请选择存储路径！"
1634  "复制网址"
1608  "( * ) 更改该选项，需重启软件方能生效"
1551  "( * ) 更改该选项，需重启相应设备方能生效。"
1550  "( * ) 更改该选项，需重启软件方能生效"
1515  "请输入动态IP服务器地址！"
1382  "系统设置"
1353  "打开该设备自动开始录像"
506  "目标进入防区到开始报警的秒数"
483  "用户基本信息设置"
437  "星期三"
401  "视频模式："
381  "请选择你要备份的文件格式"
355  "您显示器的分辨率应不小于1024*768"
351  "初始化皮肤库失败！"
341  "用户名或密码错误，请注意区分大小写。"
320  "用户名未被确认，同名用户已存在。"
IDS_LOG_OperatePtz  "用户名未被确认，同名用户已存在。"
1675  "显示实时监控画面"
1640  "文件备份 （ .avi ）"
1637  "时间设置有误！"
1630  "设置预置位"
1618  "区域设置"
1585  "客户端超过最大连接数"
1566  "串口速率："
1560  "★★★★★"
1531  "注册"
1523  "分"
1391  "定时录像"
515  "保存当前的所有配置"
510  "启用预置位轮询"
491  "参数设置"
465  "录像文件存储位置"
444  "报警录像"
432  "一周"
426  "禁止停车"
424  "传输失败"
413  "对比度"
395  "设备ID1："
375  "登陆系统"
336  "下一页"
1744  "录像帧率"
1721  "锁定Windows"
1704  "查看日志"
1684  "添加用户"
1633  "后退"
1599  "返    回"
1573  "密码："
1556  "您确定要退出吗？"
1547  "灯"
1542  "十三画面"
1540  "九画面"
1511  "注销成功！"
1502  "远程设备"
1377  "启用硬件反交错(HDI)"
1355  "启用视频移动侦测"
492  "灵敏度"
470  "启动 / 停止录像"
431  "一次"
415  "饱和度"
408  "使用默认值"
406  "启用自适应3D视频降噪(A3DNR)"
396  "设备ID2："
372  "最小化"
370  "锁    定"
339  "页面轮巡"
310  "移动侦测"
1697  "添加远程"
1695  "日    志"
1622  "调用云台预置位："
1621  "设置云台预置位名称："
1578  "申请"
1553  "解除系统锁定"
1536  "一画面"
1535  "系统内置管理员帐号"
1513  "您是否要保存您的移动侦测区域设置！"
1505  "更新视频流信息"
1430  "启用云台"
1406  "预设开始时间大于结束时间，请重新设置！"
1383  "开机自动开启软件"
1363  "配    置"
1346  "全部开始录像"
525  "* 建议只有高级用户才能更改此页配置"
523  "网络协议："
505  "速度"
488  "高"
485  "关闭移动侦测"
482  "用户权限设置"
480  "密码："
471  "修改配置"
467  "抓拍文件存储位置"
463  "停止录像"
457  "搜索网络设备超时，强制返回"
455  "默认显示视频路数"
454  "秒"
442  "结    束"
410  "音视频设置"
407  "视频编码器设置"
382  "备份格式选择"
371  "配    置"
363  "快速播放"
361  "配置设备"
321  "密码未被确认，请确保密码和确认密码完全相符。"
307  "智能入侵检测"
1679  "应用到每天"
1671  "云台速度："
1647  "磁盘容量："
1610  "全屏"
1598  "报警处理"
1595  "报警时录像"
1571  "网络ID："
1563  "激活报警"
1543  "十六画面"
1533  "浏览"
1532  "注销"
1514  "已注册域名，要重新注册，请先注销原域名！"
1508  "注册成功！"
1507  "用户名或密码错误！"
1434  "云台地址码："
1390  "光圈"
1361  "使用默认值"
1350  "规则设置"
524  "端口："
520  "更新动态IP时间间隔："
495  "启动移动侦测"
466  "浏览"
464  "提示声音"
449  "显示设备名"
429  "激活计划录像"
425  "相机移动"
420  "入侵检测"
397  "低"
392  "相机类型："
385  "备份成.exe文件格式（不需要在电脑上安装播放器就可以播放）"
384  "备份成DVD文件格式"
376  "请输入正确的用户名和密码以登录Net_DVR"
374  "您确定要删除当前结点？"
368  "关    闭"
345  "结束搜索网络摄像机"
338  "重新排列"
309  "录像设置"
1698  "删除远程"
1692  "全关"
1688  "远程设备"
1641  "注意：此选项会消耗较多硬盘资源，建议仅在有高清需求的场合使用！"
IDS_MainDlg_PausePlayBk  "注意：此选项会消耗较多硬盘资源，建议仅在有高清需求的场合使用！"
1597  "报警声音提示"
1580  "网络ID申请"
1562  "报警设置"
1522  "时"
1408  "config.dat文件不存在，请重新安装Net_DVR"
1399  "该相机名中包含非法字符，请重新输入"
1396  "设备不存在"
IDS_IVSConfig_Detect  "设备不存在"
497  "停止时间："
468  "浏览"
458  "存储规则"
439  "星期六"
422  "视频信号差"
399  "高"
398  "中"
356  "打    开"
348  "您的网络配置不正确，请检查您的网络"
322  "密码为空，这会给系统带来安全隐患，您确定要继续吗？"
1750  "HTTP服务器端口"
1619  "参数设置"
1602  "快进"
1596  "报警时抓拍"
1565  "报警器地址码："
1564  "串口号："
1561  "★★★★"
1555  "将截图发送到管理员邮箱"
1395  "连接失败"
1384  "关闭软件时自动关机"
1381  "分辨率设置"
1378  "分辨率："
512  "预置位停留时间："
507  "添加远程"
498  "区域设置"
494  "秒(s)"
460  "变焦"
448  "显示时间"
404  "音频压缩方式："
389  "相机名称："
380  "取消"
347  "正在获得本地网口信息"
317  "剩余大小"
1748  "打开远程文件"
1722  "时间"
IDS_DevName  "时间"
1693  "编辑远程"
1683  "本地IP"
1636  "启用夜间模式"
1616  "云台预置位"
1592  "抓拍图片"
1584  "不支持D1分辨率远程传输"
1572  "用户名："
1569  "设备连接选项"
1567  "存储磁盘"
1549  "轮巡"
1546  "减少"
1520  "当前存储磁盘：%s     剩余可用空间：%d M"
1517  "请输入待注销域名！"
1409  "您没有足够权限来进行此操作！"
531  "不能以数字作为名字的开头"
519  "网络ID："
511  "检测的时间段"
509  "两个物体间的最小间距"
481  "用户名："
477  "Email地址："
451  "显示模式 ( * )"
447  "GDI"
416  "使用默认值"
386  "开始备份"
383  "备份成VCD文件格式"
378  "密码："
359  "添加设备"
354  "当前Net_DVR系统中没有设置用户，请您尽快设置，以增强系统的安全性！"
340  "第%2d页 - 共%2d页"
335  "停止通话"
333  "RTSP"
328  "远程DVR"
318  "使用情况"
300  "实    时"
1741  "音频"
IDS_ViewDivision  "音    频"
1694  "刷新远程"
1682  "清除所有"
1650  "系统信息："
1635  "备份文件"
1628  "预置位"
1627  "删除"
1624  "★★★"
1614  "该路不提供远程视频传输服务"
1600  "局域网"
1579  "域名注册"
1568  "0%d"
1548  "雨刷"
1541  "十画面"
1521  "不能删除正在运行的设备！"
1510  "域名无效，注销失败！"
1407  "horizontal scroll"
1385  "确    定"
522  "Http服务器程序路径"
521  "静态"
516  "DDNS / 动态IP设置"
508  "方向"
503  "规则"
502  "名称"
475  "访问远程设备"
IDS_StoreConfig_Alarm  "访问远程设备"
452  "OSD配置"
440  "激活音频录像"
430  "24/7"
414  "色度"
402  "码率："
358  "暂    停"
353  "网络组件初始化失败，程序即将退出！"
346  "等待网络摄像机应答"
334  "双向通话"
313  "显示设置"
305  "提示：本搜索工具将自动搜索本地局域网上所有可用的设备\n如果需要添加广域网上的设备，请用手工方式添加。"
303  "不能以数字开始命名结点"
301  "配    置"
1554  "同此设置（应用该配置页设置到所有同类设备）"
1539  "八画面"
1501  "站点"
1459  "时间设置非法，请重新设置！"
1401  "密码验证失败！"
1380  "视频设置"
1379  "同此设置（应用该配置页设置到所有同类设备）"
1364  "同此设置（应用该配置页设置到所有同类设备）"
476  "修改用户"
446  "Direct Draw (默认)"
435  "星期二"
409  "音频编码器设置"
369  "帮    助"
366  "搜索设备"
343  "设备名称"
324  "关    闭"
323  "打    开"
315  "磁盘"
302  "回    放"
1749  "请在“录像设置”面板中设置录像计划"
1709  "打开软件"
1690  "操作"
1638  "结束时间应大于开始时间！"
1625  "IE远程监控网址：http://www.ccddvr.com"
1591  "视频文件"
1559  "画面效果："
1557  "报警设置"
1519  "当前没有录像文件！"
1509  "域名已存在，注册失败！"
1504  "全局设置"
1389  "聚焦"
1387  "应    用"
473  "控制云台"
462  "删除旧的文件"
438  "星期五"
405  "音视频压缩质量："
390  "相机IP地址："
367  "备份录像"
365  "停止播放"
357  "关    闭"
332  "TCPIP"
327  "停止录像"
319  "该磁盘剩余空间太小，请修改磁盘剩余空间限制或重新选择文件存储位置。"
311  "您现在屏幕色深应该设置成32位或者16位。"
306  "颜色设置"
21655   "逐帧"
21642   "全选"
21647   "全清"
21643   "回放状态："
21644   "  停止  "
21645   "  播放  "
21646   "  暂停  "
21648   "通道号"
21649   "开始时间："
21650   "结束时间："
21651	   "存储位置："
21652	    "浏览"
21653     "定位时间输入有误，请重新输入！"
21654     "秒"
1759      "恢复"
1760  "恢复ID"
1761  "原始ID："
1762  "密码："
1763  "设置注册密码"
1764  "密码："
1765  "ID恢复失败：非法ID或密码错误！"
21656 "全屏"
IDS_Select_Items  3001   "请您选择需要安装的项目："
IDS_ISS           3002   "Net_DVR 集中监控系统"
IDS_Driver        3003   "视频采集卡驱动"
IDS_Decoder       3004   "视频解码器 ( 用于avi文件回放 )"
IDS_Install_Complete   3005   "安装完成！"
1766 "录像文件长度："
1767  "分钟"
1768  "路由器外网IP:"
1769  "路由器内网IP:"
1770  "自动端口映射(开启路由器UPNP功能有效)"
1771  "未连接到因特网"
1772  "路由器UPnP关闭"
1773  "自动端口映射失败，请手动设置"
1774  "关机"
1775  "重启"
1776  "定时关机设置"
1777  "启用定时关机"
1778  "自动端口映射成功"
1779  "采集音频数据"
1780  "请选择需要相同设置的设备："
1781  "登录"
1782  "当前登录用户 "
1783  "确认"
1784  "你确定要退出软件吗?"
1785  "指定自动登录用户"
1786  "自动登录"
1787  "注销"
1788  "连续三次输入密码错误"
1789  "程序在%s异常退出"
1790  "长变焦"
1791  "短变焦"
1792  "增大光圈"
1793  "缩小光圈"
1794  "远焦距"
1795  "近焦距"
1796  "声音报警"
1797  "自适应音频降噪"
1798  "启用双码流"
1799  "当前磁盘正在录像中，必须保留！"
1800  "没有选择录像磁盘，选择一个磁盘或者必须保留当前盘！"
1801  "相机 编号/名称"
1802	"对不起，你没有该功能权限！"
1803  "画面分割"
1807	"help.pdf"
1808  "切换到手动录像模式？"
1809  "P2P"
1810  "手动打开录像"
1811  "手动关闭录像"
1812  "手动打开所有录像"
1813  "手动关闭所有录像"
1814  "手动打开预览"
1815  "手动关闭预览"
1816  "手动打开所有预览"
1817  "手动关闭所有预览"
1818  "启用自动录像"
1819  "启用计划录像"
1820  "同此设置启用自动录像"
1821  "同此设置启用计划录像"
1822  "关闭自动录像"
1823  "关闭计划录像"
1824  "同此设置关闭自动录像"
1825  "同此设置关闭计划录像"
1826  "去视频右侧黄边"