[程序功能]
本程序提供了图像显示和读取视频数据的简单演示。

本例程能读取所显示图像的起点和大小，并且能够读取图像的RGB分量的值，还能够逐点读取图像的RGB分量值。

[适用采集卡类型]
本程序适用于mvboard1.h和mvboard2.h中包含的所有板卡。

[操作步骤]
首先，点击数据读取，会弹出一个对话框，上面显示图像的水平，垂直起始点位置和图像的长宽。
其次，点击读取数据，就会显示视频数据RGB分量的最大和最小值。
然后，点击写入数据，会有一块区域被写为0，显示为黑色。
最后，点击逐点读数据，然后确定，用鼠标左键在图像显示区单击任意一点，就会显示该点的RGB分量值。