[程序功能]：
本程序提供了多路显示和采集存图的简单例子。采用主动方式，最多支持16路同时采集和显示。

本例程是根据板卡总数来设置显示图像的大小和显示位置的。其中，采集3路以上设置为按场采集和按16位采集。


[适用的采集卡类型]:
本程序适用于mvboard1.h和mvboard2.h中包含的所有板卡。


[操作步骤]：
首先要点击“初始化”按钮，实现对多路板卡的初始化，能同时看到多路视频图像。

点击“保存单帧”按钮，能将这几路的当前帧保存为BMP文件或者JPG文件。文件名格式为“Card(i)_(j)”,其中，i代表第几路板卡，j代表保存的文件序号。

最后，要结束程序，请按“退出”按钮。