[程序功能]：
本程序提供了自动侦测行场频的简单例子。


[适用的采集卡类型]:
本程序适用于Levin M20/RGB20/VGA卡。


[操作步骤]：
打开应用程序后，就已经完成了初始化，能看到视频图像。

点击“视频源侦测”按钮，弹出“视频源参数测试”对话框。可看到当前的采集图像大小，点击“测试”按钮，开始侦测输入信号，能看到当前的测得视频源参数。点击“确定”按钮，将自动侦测的参数保存到Ini文件中去，即以所侦测的参数来刷新视频图像的显示。

最后，要结束程序，请按“退出”按钮。