[程序功能]：
本程序提供了RGB分量显示的简单例子。


[适用的采集卡类型]:
本程序适用于Levin RGB10/RGB20 以及 Levin VGA卡。


[操作步骤]：
打开应用程序后，就已经完成了初始化，能看到视频图像。

点击“R分量显示”按钮，将图像的R分量分离出来，在原窗口处显示。

点击“G分量显示”按钮，将图像的G分量分离出来，在原窗口处显示。

点击“B分量显示”按钮，将图像的B分量分离出来，在原窗口处显示。

点击“RGB分屏显示”按钮，将图像的B分量分离出来，将R，G，B数据显示在三个独立的窗口中。

最后，要结束程序，请按“退出”按钮。