[程序功能]
本程序提供了OSD功能的简单演示。

[适用的采集卡类型]
V3A V300 V500 V510 V520 Moka-C50 Moka-C51

[操作步骤]
首先，点击OSD功能键，会弹出一个对话框，对话框中有叠加图形的起始点位置和大小。

然后，可以选择“不使用”，“凸出”或“凹下”。
“不使用”为不叠加图形；“凸出”为正向叠加图形；“凹下”为反向叠加图形。
点“确定”按钮就会在图像显示区域的左上角叠加一个图形。