[程序功能]：
本程序提供了连续采集存图的简单例子。


[适用的采集卡类型]:
本程序适用于mvboard1.h和mvboard2.h中包含的所有板卡。


[操作步骤]：
首先要点击“初始化设备”按钮，实现对板卡的初始化，能看到视频图像。

点击“连续帧采集”按钮，弹出一个对话框，可以输入采集帧数和选择存储路径及保存类型，并能输入文件。设置好后，点击“OK”，就开始连续采集和存图了。

最后，要结束程序，请按“退出”按钮。