[程序功能]
本程序提供外触发输入/输出控制功能的演示。

[适用的采集卡类型]

设置控制信号的输入：
对于V3A、X400、X800、Moka-C40采集卡，有至多四路外触发输入；

对于Levin M10、M20、RGB10、RGB20、V500系列、Moka-C50系列、V300、V200、S100、Moka-C10采集卡，有至多两路外触发输入；

对于Moka-C20采集卡，有至多四路外触发输入；

对于V410采集卡，有至多八路外触发输入；

V110、V120、V130无输入控制功能。

设置控制信号的输出：

对于V300、V500系列、Moka-C50系列、V200、Moka-C10采集卡，有至多两路输出控制信号；

对于Moka-C20、Moka-C40、X400、X800采集卡，有至多四路输出控制信号；

对于V410采集卡，有至多八路输出控制信号；

Levin M10、M20、RGB10、RGB20、V3A、V120、V130、V110、Moka-C10卡没有输出控制信。

[操作步骤]
有两个输入触发通道可以选择，例如：点击输入触发1按钮后，给触发1通道一个电平信号，就会采集一幅图象。

有两个输出控制通道可以选择，可以触发闪光灯等外接设备。例如，点击一次输出控制1，输出高电平；再点击一次，输出低电平。

具体的输入/输出控制的针脚定义请查看硬件说明书。