;043-906-022-E: Mexican VW 1584cc aircooled Beetle ACD engine
;Rev 2/23/04 - added for ver.401.2
;Tom Brunson tombrunson@hotmail.com 
;
0,0,data at idle (<2100), engine warm >=80°C
0,1,Intake Air Temperature  ;
0,2,Battery Voltage         ;
0,3,Engine Temperature,<44
0,4,Load (Vacuum sensor),50..100
0,5,Lambda Signal,100..250
0,6,Vacant		     ;Not significant
0,7,Vacant		     ;Not significant
0,8,Throttle Position Pot,10..112
0,9,injection Period        ;
0,10,Engine Speed,>128
;
1,0,Basic Functions Idle 
1,1,Engine Speed,760-890 rpm
1,2,Engine Temp, 80-120 *C
1,3,Lambda Signal, 0.0-1.0 V
1,4,Binary flags,00000000
;
2,0,Basic Functions Idle 
2,1,Engine Speed,760-890 rpm
2,2,Inj Period,2.5-3.5 ms
2,3,Supply Voltage,12-15 V
2,4,Intake Air Temp,20-100 *C
;
3,0,Idle Functions 
3,1,Engine Speed,760-890 rpm
3,2,N71 Current,19-60 Dec
3,3,Inj Period,2.5-3.5 m
3,4,--------,0
;
4,0,Basic Load Idle
4,1,Engine Speed,760-890 rpm
4,2,Eng Load,22-35 %
4,3,--------,255
4,4,--------,00000000
;
5,0,Vent Functions Idle 
5,1,Engine Speed,760-890 rpm
5,2,N80 Current,0 % 
5,3,--------,0
5,4,Atm Pressure,174-250
;
6,0,Idle Functions 
6,1,Engine load,50-100 Dec
6,2,Lambda Learn,80-140 Dec
6,3,N71 Current,19-60 Dec
6,4,Throttle,11-103 Dec
;
8,0,Idle Functions 
8,1,Engine Speed,760-890 rpm
8,2,--------,0
8,3,--------,0
8,4,N71 Current,16-80 Dec
;