;
; VAG-COM Label File
;
; Audi A3 (8P)
;
; Component: J393 - Comfort System (#46)
;
; P/N: 8P0-959-433-??? (13 Byte)
;
; includes long coding
;
; created on 13/Sep/2005 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
;
; last modification: 18/Oct/2007
;
; requires VAG-COM 708.0 / LCode 709.0 or newer
;
;
;---------------------------------------------------
;
; long coding
;
;---------------------------------------------------
;
;
LC,00,0,选择性中控锁 (单车门打开)
LC,00,1,中控锁 无安全Safe-功能
LC,00,2,中控锁 无特别的安全-功能
LC,00,3,自动解锁 (钥匙从点火拔出后解锁)
LC,00,4,自动锁 (从15 km/h开始自动锁止)
LC,00,5,中控锁 有特意的安全-功能
LC,00,6,中控锁开关后激活总锁
LC,01,2,中控锁(行李箱盖) 2-电机锁已安装
LC,01,3,中控锁(行李箱盖)内部开关经由CAN
LC,01,4,中控锁(行李箱盖)软触摸(直接打开/未释放)
LC,01,5,中控锁(行李箱盖)开关控制
LC,01,6,中控锁(行李箱盖)中控锁促动器已安装
LC,01,7,中控锁(行李箱盖) 中控锁部门
LC,02,0,北美锁类型 ( 无安全电机)
LC,02,1,中控锁(行李箱盖) "安全锁"
LC,02,2,中控锁(Fond) 1-电机锁已安装
LC,02,3,中控锁(行李箱盖) 1-电机锁已安装
LC,02,4,中控锁(行李箱盖)后车窗促动器开关控制
LC,02,5,中控锁(行李箱盖)已安装后车窗促动器
LC,02,6,中控锁 有选择性锁 以及 驾驶员车门
LC,02,7,中控锁(后) 车顶锁住/行李箱盖 (Cabrio敞篷车)
LC,03,0,舒适功能未激活
LC,03,1,驾驶员车门锁-舒适控制车窗/天窗 未激活
LC,03,2,乘客车门锁-舒适控制车窗/天窗 未激活
LC,03,3,行李箱盖锁舒适控制车窗/天窗 未激活
LC,03,4,车窗开关-舒适控制车窗/天窗 未激活
LC,03,5,遥控舒适控制车窗/天窗 未激活
LC,03,6,舒适功能自动关闭
LC,03,7,车门打开后 电动车窗/天窗未激活
LC,04,0,汽车车门锁-舒适打开车窗 激活
LC,04,1,车窗开关-舒适打开车窗 激活
LC,04,2,遥控控制-舒适打开车窗 激活
LC,04,3,车门锁舒适关闭电动车窗 激活
LC,04,4,车窗开关舒适关闭 车窗 激活
LC,04,5,遥控控制舒适关闭车窗 激活
LC,04,6,进入允许后有超时间内可以使用舒适功能
LC,05,0,汽车车门锁-舒适打开天窗 激活
LC,05,1,车窗开关舒适打开天窗 激活
LC,05,2,遥控控制舒适打开天窗 激活
LC,05,3,车门锁舒适关闭天窗 激活
LC,05,4,车窗开关舒适关闭天窗 激活
LC,05,5,遥控舒适关闭天窗 激活
LC,05,6,天窗舒适打开类型 (0 = 打开/ 1 = 升起)
LC,06,0,解锁确认(闪烁)  - 车门锁控制
LC,06,1,解锁确认(喇叭)  - 车门锁控制
LC,06,2,解锁确认(闪烁)  - 遥控控制
LC,06,3,解锁确认(喇叭)  - 遥控控制
LC,06,7,喇叭确认配置阻塞
LC,07,0,车门锁控制上锁确认(闪烁)
LC,07,1,车门锁控制上锁确认(喇叭) 
LC,07,2,遥控控制上锁确认(闪烁)
LC,07,3,遥控控制上锁确认(喇叭) 
LC,08,0,遥控控制 未激活
LC,08,1,接线端15打开时 遥控控制  未激活
LC,08,2,遥控控制范围限制激活
LC,08,3,手动遥控控制学习/不学习激活
LC,08,6,防盗-系统激活确认 (闪烁)
LC,08,7,防盗-系统激活确认 (喇叭)
LC,09,0,车门 (0 = 2车门 / 1 = 4车门)
LC,09,1,前电动车窗已安装
LC,09,2,后电动车窗已安装
LC,09,3,中控锁已安装
LC,09,4,型号 (0 = 左驾驶 / 1 = 右驾驶)
LC,09,6,后视镜同步调节
LC,09,7,倒车档时后视镜下翻 (仅用于内存座椅)
LC,10,0,防盗系统关闭
LC,10,1,仅遥控控制 或 防启动锁控制 防盗系统关闭
LC,10,2,防盗激活 特意解保护/内部监控 未激活
LC,10,3,防盗警报延时(15 秒) 未激活 (Thatcham)
LC,10,5,防盗系统被动防盗
LC,10,6,倾度传感器已安装
LC,10,7,内部监控已安装
LC,11,4,警报已安装
LC,11,5,警报声类型 (0 = 调频 / 1 = 不连续)
LC,11,6,警报类型(0 = 10 警报 (GB/爱尔兰) / 1 = 1警报(其它国家))
LC,11,7,警报配置阻塞
LC,12,0,后车门告警灯已安装
;
