;
; VAG-COM Labelfile
;
; Audi A6 (4F) / Audi A8 (4E)
;
; Component: R - Radio (#56)
;
; P/N: 4E0-910-541-???
;
; includes measuring blocks and coding
;
; created on 12/Oct/2005 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
;
; last modification: 12/Oct/2005
;
; requires VAG-COM 402.3 or newer
;
;
;---------------------------------------------------
;
; measuring block information
;
;---------------------------------------------------
;
;
001,0,Voltages
001,1,Voltage,(Terminal 30),Specification: 9.0...15.0 V
;
002,0,MOST-Databus
002,1,Dynamic Address,(MOST-Databus)
002,2,Message Identity
002,3,Optical Transm.,Power Reduction
002,4,Send Diode,Temperature
;
003,1,Electrical Coding
003,2,Diagnostic Wire,,0 = Loop Break Diagnosis active\n1 = Databus static
;
004,0,Aerial Connection Status
004,1,Aerial Connection,Status
;
005,0,IF-Wire Status
005,1,IF-Wire Status
;
006,0,Reception Level
006,1,Reception Level,(in dBµV)
;
080,0,Advanced Control Module Identification I
;
081,0,Advanced Control Module Identification II
081,1,Serial Number
;
;
;---------------------------------------------------
;
; coding information
;
;---------------------------------------------------
;
;
C0,Radio (R) Coding
C1,000000?: Radio Configuration
C2,1 - Europe
C3,2 - North America
C4,3 - Japan
C5,4 - Australia
C6,5 - South America
C7,6 - South Africa
C8,7 - Asia
;
