1、如果之前有安装旧版凡拓手写屏触控驱动的，安装前，请先卸载凡拓手写驱动，就是橙色图标的那个驱动，然后再安装“凡拓安装包-1010W”。
2、手写屏只需安装“凡拓安装包-1010W”完毕，即可！
3、“凡拓安装包-1010W”主要包含了“DisplayLink-6.2.37116.exe"和“Cmcc_Sign.dll”,如果在一体包安装有问题的时候，可以进行手动安装，单独安装“DisplayLink-6.2.37116.exe",和将“Cmcc_Sign.dll”复制到C:\Windows\System32下面。
