;
; VCDS Label File
;
; Copyright © 2009 Ross-Tech, LLC
;
; VW Phaeton (3C) / VW Touareg (7L)
;
; Component: J567 - Automatic Headlight Aim Control Left (#29)
;
; P/N: 3D0-909-157
;
; includes measuring blocks, basic setting and coding
;
; created on 10/Oct/2009 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
;
; last modificationon on 10/Oct/2009
;
; requires VCDS 805.0 or newer
;
;
;---------------------------------------------------
;
; measuring blocks & basic setting
;
;---------------------------------------------------
;
;
001,0,General (Power Supply)
001,1,Voltage,Terminal 15
001,2,Voltage,Terminal 56b
;
B001,0,Headlight Adjustment Position
B001,1,Adjustment,Status, 
B001,2, , , 
B001,3, , , 
B001,4, , , 
;
002,0,General
002,3,Basic Setting,Status
002,4,Supply Voltage,Actuation Motor
;
B002,0,Headlight Position Learning
B002,1,Learning,Status, 
B002,2, , , 
B002,3, , , 
B002,4, , , 
;
003,0,General
;003,4,,,
;47.1%,Load
;
080,0,Advanced Control Module Identification I
080,1,Advanced,Identification
;
;
;---------------------------------------------------
;
; coding
;
;---------------------------------------------------
;
;
C00,Automatic Headlight Aim Control (J567) Coding
C01,0000001 = VW Phaeton (3D)
C02,0000002 = VW Touareg (7L) with Steel Suspension
C03,0000003 = VW Touareg (7L) with Air Suspension
;
